附件2
适配“好房子”建设需要的“好门窗”大赛实施细则

一、评分标准及要求
鉴于项目的工程性质、类别、规模、使用的材料、采用的工艺等各方面差别较大，故评分以扣分法为主，结合查出的问题进行评分。项目总分为100分，加分项最高为10分。
《工程评分标准》中所列均为必查和主查内容，可根据项目实际情况做必要的补充和调整。
申报单位需重视对工程安全隐患的排查及相关必要文件的准备，要求企业申报前对涉及安全、结构、热工、绿色、节能、防火、隐蔽资料等方面的情况进行自查，使其符合相应的国家强制性规范和标准。
[bookmark: _Hlk215217592]“好门窗”的评选原则为“优中选优”，仅对已通过竣工验收的工程进行评选。
二、执行的法规、规范和标准
以法律法规、现行国家和行业规范标准、合同约定为准。
三、评分标准—门窗工程类
	序号
	检查项目
	检查内容
	评分标准
	备注

	1
	必要文件
	1.企业法人营业执照（复印件加盖企业鲜章即可，但必须为年检有效的）
	
	

	1
	必要文件
	2.施工合同（复印件加盖企业鲜章，合同价必须满足申报要求，如涉及联合体项目需提供证明）
3.竣工验收记录（复印件加盖企业鲜章，填写完整、签章齐全）
4.消防验收合格证明（复印件加盖企业鲜章、项目名称、验收范围、日期、结论完整，非消防设计审核意见、非消防工程验收报告）
5.结算金额（复印件加盖企业鲜章，当中标价或合同价均小于申报要求的，必须核对经审计的决算书）
	否决项
	

	2
	安全性
	工程所有的门窗类型都应有结构计算书；
	每项扣1-3分
	

	
	
	结构计算内容应齐全完整不缺项，计算应有明确结论，计算结果满足工程设计要求；
	
	

	
	
	应当对后置埋件做受力计算；
	
	

	
	
	防火窗、耐火窗应符合设计要求，并提供型式检验报告及第三方复试报告。
	
	

	
	
	开启扇开启距离适宜，无安全隐患。
	
	

	
	
	外开窗应有防脱落装置
	
	

	
	
	玻璃自爆率小于千分之一，无相关负面舆情
	
	

	3
	舒适性
	门窗物理性能报告
	每项扣1-3分
	查
看
资
料

	
	
	门窗主要材料合格证及复试报告
1.钢型材复试报告
2.铝型材复试报告
3.面板类复试报告
4.胶类复试报告
5.后置锚栓拉拔试验报告
6.防雷检测报告
7.淋水试验记录
	
	

	
	
	玻璃的可见光透过率适宜，与窗帘配合，室内光环境良好；
	
	

	
	
	玻璃的保温性能适宜，与空调系统配合得当，室内热环境舒适，距窗合理距离，无明显温度落差；
	
	

	
	
	玻璃反射影像无严重畸变
	
	

	
	
	可视部位的玻璃在正常视角下无明显的透射变形
	
	

	
	
	门窗开启扇启闭灵活顺畅
	
	

	
	
	开启方向合理，不影响通行
	
	

	
	
	手动开启扇的开启把手（执手）位置合理，开启方便
	
	

	4
	绿色
	1.门窗节能计算书应符合建筑设计专篇中关于门窗的相关要求。
2.门窗节能计算书齐全、完整。
3.门窗使用材料符合建筑节能要求，铝材、玻璃等应提供节能方面的型式检验报告、复试报告。
	每项扣1-3分
	查
看
资
料

	
	
	门窗系统和材料选型应适合当地的气候特点
	
	

	
	
	应选用保温节能良好的材料及构造
	
	

	
	
	热工计算报告齐全
	
	

	
	
	应选用耐久性较好的材料，如铝材、不锈钢
	
	

	
	
	无玻璃反射光影响周边民众工作生活而导致大量投诉
	
	

	
	
	在生产、建造、使用过程中析出的对人体有毒有害物质远低于国家要求
	
	

	5
	智慧
	集成环境感知、自动调节、能源管理功能的智能门窗系统,例如，温控玻璃、光感遮阳系统、风感雨感窗控系统、破损报警系统等
	每项加1-2分
	

	
	(加分项)
	消防联动必须符合设计要求并消防验收合格
	
	

	
	
	安防联动
	
	

	6
	装饰性
	整体外观平顺流畅
	每项扣1-3分
	

	
	
	各外露材料表面无磕碰、掉漆、划痕、污损等影响外观效果的质量缺陷;
	
	

	
	
	各接缝处均匀、平整、无毛刺、无残胶。
	
	

	
	
	可视部位无渗漏痕迹
	
	

	7
	新技术
	采用了能提高工程质量和生产效率的新工艺、新工法、新技术、新材料
	每项加1-2分
	需提供工法、专利证书、论文或省级以上的科技鉴定证书

	8
	(加分项)
	大面积采用成品窗
	
	



四、评分标准—门窗产品类
	序号
	检查项目
	检查内容
	评分标准
	备注

	1
	必要文件
	1、企业法人营业执照（复印件加盖企业鲜章即可，但必须为年检有效的）
2、企业产品标准，安装及使用说明书，型式试验报告；
3、应用证明：销售合同；
	否决项
	

	2
	安全性
	门窗产品的结构件应有结构计算书（型材，五金件，玻璃等）；
	[bookmark: _GoBack]每项扣1-3分
	

	
	
	产品系列适用范围
	
	

	
	
	防火窗、耐火窗应符合设计要求，并提供型式检验报告及第三方复试报告。
	
	

	
	
	开启扇开启距离适宜，无安全隐患。
	
	

	
	
	外开窗应有防脱落装置
	
	

	
	
	门窗物理性能报告
	
	

	
	
	门窗主要材料技术要求
1.钢型材复试报告
2.铝型材复试报告
3.面板类复试报告
4.胶类复试报告
	
	

	3
	舒适性
	玻璃的保温性能适宜，与空调系统配合得当，室内热环境舒适，距窗合理距离，无明显温度落差；
	每项扣1-3分
	

	
	
	门窗开启扇启闭灵活顺畅
	
	

	
	
	开启方向合理，不影响通行
	
	

	
	
	手动开启扇的开启把手（执手）位置合理，开启方便
	
	

	4
	绿色
	1.门窗节能计算应包含产品系列不同配置的节能计算及说明。
2.门窗节能计算书齐全、完整。
3.门窗使用材料符合建筑节能要求，铝材、玻璃等应提供节能方面的型式检验报告、复试报告。
	每项扣1-3分
	查看资料

	
	
	应选用保温节能良好的材料及构造
	
	

	
	
	热工计算报告齐全
	
	

	
	
	应选用耐久性较好的材料，如铝材、不锈钢
	
	

	5
	智慧
	集成环境感知、自动调节、能源管理功能的智能幕墙系统,例如，温控玻璃、光感遮阳系统、风感雨感窗控系统、破损报警系统等
	每项加1-2分
	

	
	(加分项)
	消防联动必须符合设计要求并消防验收合格
	
	

	
	
	安防联动
	
	

	6
	装饰性
	整体外观平顺流畅
	每项扣1-3分
	

	
	
	各外露材料表面无磕碰、掉漆、划痕、污损等影响外观效果的质量缺陷;
	
	

	
	
	各接缝处均匀、平整、无毛刺、无残胶,
	
	

	
	
	可视部位无渗漏痕迹
	
	

	7
	新技术
	采用了能提高产品质量和生产效率的新工艺、新工法、新技术、新材料
	每项加1-2分
	需提供工法、专利证书、论文或省级以上的科技鉴定证书

	
	(加分项)
	企业产品标准取得省部级验收
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